{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":1222,"n_cols":11,"rows_kept":1222,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,13,0],[2,1,13,1],[2,2,13,2],[2,3,13,3],[2,4,13,4],[2,5,13,5],[2,10,13,10],[14,0,20,0],[14,1,20,1],[14,2,20,2],[14,3,20,3],[14,4,20,4],[14,5,20,5],[14,10,20,10],[21,0,27,0],[21,1,27,1],[21,2,27,2],[21,3,27,3],[21,4,27,4],[21,5,27,5],[21,10,27,10],[28,0,35,0],[28,1,35,1],[28,2,35,2],[28,3,35,3],[28,4,29,4],[28,5,35,5],[28,10,33,10],[30,4,35,4],[36,0,43,0],[36,1,43,1],[36,2,43,2],[36,3,43,3],[36,5,43,5],[36,10,43,10],[37,4,43,4],[44,0,51,0],[44,1,51,1],[44,2,51,2],[44,3,51,3],[44,4,45,4],[44,5,51,5],[44,10,51,10],[46,4,51,4],[53,0,53,9],[55,0,59,0],[55,1,59,1],[55,2,59,2],[55,4,59,4],[55,5,59,5],[55,10,59,10],[60,0,67,0],[60,1,67,1],[60,2,67,2],[60,3,63,3],[60,5,67,5],[60,10,67,10],[61,4,63,4],[64,3,67,3],[65,4,67,4],[68,0,75,0],[68,1,75,1],[68,2,75,2],[68,3,71,3],[68,4,75,4],[68,5,75,5],[68,10,75,10],[72,3,75,3],[76,0,83,0],[76,1,83,1],[76,2,83,2],[76,3,79,3],[76,4,83,4],[76,5,83,5],[76,10,83,10],[80,3,83,3],[84,0,89,0],[84,1,89,1],[84,2,89,2],[84,3,89,3],[84,4,86,4],[84,5,89,5],[84,10,89,10],[87,4,89,4],[90,0,98,0],[90,1,98,1],[90,2,98,2],[90,3,92,3],[90,4,98,4],[90,5,98,5],[90,10,92,10],[93,3,95,3],[96,3,98,3],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[99,2,101,2],[99,3,101,3],[99,5,101,5],[99,10,101,10],[100,4,101,4],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[102,2,105,2],[102,3,105,3],[102,4,105,4],[102,5,105,5],[102,10,105,10],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[106,2,109,2],[106,3,109,3],[106,4,109,4],[106,5,109,5],[106,10,109,10],[110,0,113,0],[110,1,113,1],[110,2,113,2],[110,3,113,3],[110,4,113,4],[110,5,113,5],[110,10,113,10],[114,0,121,0],[114,1,121,1],[114,2,121,2],[114,3,117,3],[114,4,121,4],[114,5,121,5],[114,10,121,10],[118,3,121,3],[122,0,124,0],[122,1,124,1],[122,2,124,2],[122,3,124,3],[122,4,123,4],[122,5,124,5],[122,10,124,10],[125,0,132,0],[125,1,132,1],[125,2,132,2],[125,3,128,3],[125,4,132,4],[125,5,132,5],[125,10,132,10],[129,3,132,3],[133,0,136,0],[133,1,136,1],[133,2,136,2],[133,3,136,3],[133,4,136,4],[133,5,136,5],[133,10,136,10],[137,0,140,0],[137,1,140,1],[137,2,140,2],[137,3,140,3],[137,4,140,4],[137,5,140,5],[137,10,140,10],[142,0,142,9],[144,0,162,0],[144,1,162,1],[144,2,162,2],[144,3,162,3],[144,5,162,5],[144,10,162,10],[145,4,162,4],[163,0,181,0],[163,1,181,1],[163,2,181,2],[163,3,181,3],[163,5,181,5],[163,10,181,10],[164,4,181,4],[182,0,200,0],[182,1,200,1],[182,2,200,2],[182,3,200,3],[182,5,200,5],[182,10,200,10],[183,4,200,4],[201,0,219,0],[201,1,219,1],[201,2,219,2],[201,3,219,3],[201,5,219,5],[201,10,219,10],[202,4,219,4],[220,0,238,0],[220,1,238,1],[220,2,238,2],[220,3,238,3],[220,5,238,5],[220,10,238,10],[221,4,238,4],[239,0,257,0],[239,1,257,1],[239,2,257,2],[239,3,257,3],[239,5,257,5],[239,10,257,10],[240,4,257,4],[258,0,276,0],[258,1,276,1],[258,2,276,2],[258,3,276,3],[258,5,276,5],[258,10,276,10],[259,4,276,4],[277,0,294,0],[277,1,294,1],[277,2,294,2],[277,3,294,3],[277,5,294,5],[277,10,294,10],[278,4,294,4],[295,0,313,0],[295,1,313,1],[295,2,313,2],[295,3,313,3],[295,5,313,5],[295,10,313,10],[296,4,313,4],[314,0,332,0],[314,1,332,1],[314,2,332,2],[314,3,332,3],[314,5,332,5],[314,10,332,10],[315,4,332,4],[333,0,344,0],[333,1,344,1],[333,2,344,2],[333,3,344,3],[333,4,344,4],[333,5,344,5],[333,10,344,10],[345,0,363,0],[345,1,363,1],[345,2,363,2],[345,3,363,3],[345,5,363,5],[345,10,363,10],[346,4,363,4],[364,0,382,0],[364,1,382,1],[364,2,382,2],[364,3,382,3],[364,5,382,5],[364,10,382,10],[365,4,382,4],[383,0,401,0],[383,1,401,1],[383,2,401,2],[383,3,401,3],[383,5,401,5],[383,10,401,10],[384,4,401,4],[402,0,420,0],[402,1,420,1],[402,2,420,2],[402,3,420,3],[402,5,420,5],[402,10,420,10],[403,4,420,4],[421,0,439,0],[421,1,439,1],[421,2,439,2],[421,3,439,3],[421,5,439,5],[421,10,439,10],[422,4,439,4],[440,0,458,0],[440,1,458,1],[440,2,458,2],[440,3,458,3],[440,5,458,5],[440,10,458,10],[441,4,458,4],[459,0,477,0],[459,1,477,1],[459,2,477,2],[459,3,477,3],[459,5,477,5],[459,10,477,10],[460,4,477,4],[478,0,496,0],[478,1,496,1],[478,2,496,2],[478,3,496,3],[478,5,496,5],[478,10,496,10],[479,4,496,4],[497,0,515,0],[497,1,515,1],[497,2,515,2],[497,3,515,3],[497,5,515,5],[497,10,515,10],[498,4,515,4],[517,0,517,10],[519,0,534,0],[519,1,534,1],[519,2,534,2],[519,3,522,3],[519,4,534,4],[519,5,534,5],[519,10,534,10],[523,3,526,3],[527,3,530,3],[531,3,534,3],[535,0,538,0],[535,1,538,1],[535,2,538,2],[535,5,538,5],[535,10,538,10],[536,4,538,4],[539,0,543,0],[539,1,543,1],[539,2,543,2],[539,4,543,4],[539,5,543,5],[539,10,543,10],[544,0,547,0],[544,1,547,1],[544,2,547,2],[544,3,547,3],[544,4,547,4],[544,5,547,5],[544,10,547,10],[548,0,560,0],[548,1,560,1],[548,2,560,2],[548,3,549,3],[548,10,560,10],[550,3,551,3],[552,3,553,3],[554,3,555,3],[556,3,557,3],[558,4,560,4],[558,5,560,5],[561,0,563,0],[561,1,563,1],[561,2,563,2],[561,3,563,3],[561,4,563,4],[561,5,563,5],[561,10,563,10],[565,0,565,10],[567,0,689,0],[567,1,689,1],[567,2,689,2],[567,3,581,3],[567,4,581,4],[567,5,583,5],[567,10,583,10],[582,3,583,3],[582,4,583,4],[582,7,583,7],[582,8,583,8],[582,9,583,9],[584,3,604,3],[584,4,604,4],[584,5,604,5],[584,10,587,10],[589,10,604,10],[605,3,626,3],[605,4,626,4],[605,5,626,5],[605,10,609,10],[611,10,626,10],[627,3,647,3],[627,4,647,4],[627,5,647,5],[632,10,647,10],[648,3,668,3],[648,4,668,4],[648,5,668,5],[648,10,651,10],[653,10,660,10],[663,10,668,10],[669,3,689,3],[669,4,689,4],[669,5,689,5],[671,10,689,10],[691,0,691,10],[693,0,772,0],[693,1,772,1],[693,2,772,2],[693,3,707,3],[693,4,707,4],[693,5,709,5],[693,10,709,10],[708,3,709,3],[708,4,709,4],[708,7,709,7],[708,8,709,8],[708,9,709,9],[710,3,730,3],[710,4,730,4],[710,5,730,5],[710,10,723,10],[725,10,730,10],[731,3,751,3],[731,4,751,4],[731,5,751,5],[733,10,743,10],[746,10,751,10],[752,3,772,3],[752,4,772,4],[752,5,772,5],[752,10,765,10],[767,10,772,10],[775,0,775,10],[777,0,814,0],[777,1,814,1],[777,2,814,2],[777,3,791,3],[777,4,791,4],[777,5,814,5],[777,10,791,10],[792,3,793,3],[792,4,793,4],[792,7,793,7],[792,8,793,8],[792,9,793,9],[792,10,793,10],[794,3,814,3],[794,4,814,4],[794,10,796,10],[798,10,805,10],[807,10,814,10],[816,0,816,10],[818,0,965,0],[818,1,965,1],[818,2,965,2],[818,3,832,3],[818,4,832,4],[818,5,832,5],[818,10,836,10],[833,4,836,4],[833,5,836,5],[837,3,857,3],[837,4,857,4],[837,5,857,5],[839,10,849,10],[852,10,857,10],[858,3,878,3],[858,4,878,4],[858,5,878,5],[858,10,868,10],[870,10,878,10],[879,3,899,3],[879,4,899,4],[879,5,899,5],[879,10,891,10],[894,10,899,10],[900,3,921,3],[900,4,921,4],[900,5,921,5],[900,10,914,10],[916,10,921,10],[922,3,943,3],[922,4,943,4],[922,5,943,5],[924,10,935,10],[938,10,943,10],[944,3,965,3],[944,4,965,4],[944,5,965,5],[946,10,957,10],[960,10,965,10],[967,0,967,10],[969,0,1071,0],[969,1,1071,1],[969,2,1071,2],[969,3,983,3],[969,4,983,4],[969,5,983,5],[969,10,987,10],[984,4,987,4],[984,5,987,5],[988,3,1008,3],[988,4,1008,4],[988,5,1008,5],[990,10,1001,10],[1003,10,1008,10],[1009,3,1029,3],[1009,4,1029,4],[1009,5,1029,5],[1011,10,1022,10],[1024,10,1029,10],[1030,3,1050,3],[1030,4,1050,4],[1030,5,1050,5],[1032,10,1033,10],[1035,10,1042,10],[1045,10,1050,10],[1051,3,1071,3],[1051,4,1071,4],[1051,5,1071,5],[1051,10,1063,10],[1065,10,1071,10],[1073,0,1073,10],[1075,0,1115,0],[1075,1,1115,1],[1075,2,1115,2],[1075,3,1089,3],[1075,4,1089,4],[1075,5,1089,5],[1075,10,1078,10],[1084,10,1093,10],[1090,4,1093,4],[1090,5,1093,5],[1094,3,1115,3],[1094,4,1115,4],[1094,5,1115,5],[1096,10,1100,10],[1102,10,1108,10],[1110,10,1114,10],[1117,0,1117,10],[1119,0,1221,0],[1119,1,1221,1],[1119,2,1221,2],[1119,3,1133,3],[1119,4,1133,4],[1119,5,1133,5],[1119,10,1137,10],[1134,4,1137,4],[1134,5,1137,5],[1138,3,1158,3],[1138,4,1158,4],[1138,5,1158,5],[1140,10,1149,10],[1152,10,1157,10],[1159,3,1179,3],[1159,4,1179,4],[1159,5,1179,5],[1159,10,1170,10],[1173,10,1178,10],[1180,3,1200,3],[1180,4,1200,4],[1180,5,1200,5],[1180,10,1183,10],[1185,10,1192,10],[1194,10,1200,10],[1201,3,1221,3],[1201,4,1221,4],[1201,5,1221,5],[1201,10,1213,10],[1215,10,1221,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2020年阳江市重点监控企业污染源（废水重点）监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[1,"阳江市","广东安蒂丝纤维有限公司","厂区外北边生产废水排放口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2020-12-04","pH值","7.04","6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）",0.084,"10","是"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.14,"1.0","是"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",16,"90","是"]
[{"$nulls":6},"可吸附有机卤化物",0.104,"1.0","是"]
[{"$nulls":6},"硫化物","未检出","0.5","是"]
[{"$nulls":6},"六价铬","未检出","0.5","是"]
[{"$nulls":6},"色度","2","40","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.4,"20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,"60","是"]
[{"$nulls":6},"总铜","未检出","0.5","是"]
[{"$nulls":6},"总有机碳",3.3,"20","是"]
[2,"阳江市","广东厨邦食品有限公司","污水处理设施出口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2020-12-03","pH值",7.4,"6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）",1.27,25,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","未检出","100","是"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",143,"500","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",39.8,"300","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",21,"400","是"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐氮",{"v":1.4,"d":"1.40"},"－","－"]
[3,"阳江市","嘉吉粮油（阳江）有限公司","污水排放口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2020-12-02","pH值",7.45,"6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）",0.246,"10","是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","未检出","10","是"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",16,"90","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.6,"20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,"60","是"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐氮",0.16,"－","－"]
[4,"阳江市","阳春市豪达纸业有限公司","污水处理设施出水口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2020-12-04","挥发酚","未检出","0.5","是"]
[{"$nulls":6},"硫化物","未检出","1.0","是"]
[{"$nulls":4},"制浆造纸工业水污染物排放标准\n（GB3544-2008）",null,"化学需氧量",90,"90","是"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.11,"6-9","是"]
[{"$nulls":6},"可吸附有机卤素化合物（AOX）",0.118,"12","是"]
[{"$nulls":6},"色度",4,"50","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",23.4,"20","否","超标0.17倍"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",17,"30","是"]
[5,"阳江市","阳春市嘉和纸业有限公司","处理设施出口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2020-12-04","挥发酚","未检出","2.0","是"]
[{"$nulls":4},"制浆造纸工业水污染物排放标准\n（GB3544-2008）",null,"pH值",7.15,"6-9","是"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",42,"80","是"]
[{"$nulls":6},"可吸附有机卤素化合物（AOX）",0.0942,"12","是"]
[{"$nulls":6},"色度",2,"50","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",9.8,"20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,"30","是"]
[{"$nulls":6},"硫化物","未检出","0.5","是"]
[6,"阳江市","阳春市维美纸业有限公司","出水口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2020-12-04","挥发酚","未检出","2.0","是"]
[{"$nulls":6},"硫化物","未检出","1.0","是"]
[{"$nulls":4},"制浆造纸工业水污染物排放标准\n（GB3544-2008）",null,"pH值",7.12,"6-9","是"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",61,"80","是"]
[{"$nulls":6},"可吸附有机卤素化合物（AOX）",0.0626,"12","是"]
[{"$nulls":6},"色度",4,"50","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",14.6,"20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",11,"30","是"]
[]
["2020年阳江市重点监控企业污染源（废气重点）监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[1,"阳西县","阳西海滨电力发展有限公司","废气排放口1","火电厂大气污染物排放标准\n（GB13223-2011）","2020-12-12","汞及其化合物",0.000316,"0.03","是"]
[{"$nulls":3},"废气排放口2",null,null,"汞及其化合物","未检出","0.03","是"]
[{"$nulls":3},"废气排放口5",null,null,"汞及其化合物",9e-06,"0.03","是"]
[{"$nulls":3},"废气排放口6",null,null,"汞及其化合物",0.000162,"0.03","是"]
[{"$nulls":3},"废气排放口3",null,null,"汞及其化合物",7.7e-05,"0.03","是"]
[2,"阳江市高新区","广东广青金属科技有限公司","废气排放口1处理设施出口","钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准（GB28662-2012）","2020-12-02","氮氧化物",132,"300","是"]
[{"$nulls":4},"铜、镍、钴工业污染物排放标准\n（GB 25467-2010）",null,"二氧化硫",4.35,180,"是"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.15,4,"是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物","<20",40,"是"]
[{"$nulls":3},"废气排放口2处理设施出口","钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准（GB28662-2012）",null,"氮氧化物",32,"300","是"]
[{"$nulls":4},"铜、镍、钴工业污染物排放标准\n（GB 25467-2010）",null,"二氧化硫",0.2,400,"是"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.12,{"v":3,"d":"3.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物",34.3,80,"是"]
[3,"阳春市","阳春海螺水泥有限责任公司","1#废气出口","水泥工业大气污染物排放标准\n（GB4915-2013）","2020-12-03","氮氧化物",108,320,"是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫",5,100,"是"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.05,"3","是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物",2.8,20,"是"]
[{"$nulls":3},"2#废气出口",null,null,"氮氧化物",241,320,"是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫",10,"100","是"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.78,"3","是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物",2.6,20,"是"]
[4,"阳春市","阳春新钢铁有限责任公司","废气排放口009","钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准（GB28662-2012）","2020-12-04","氮氧化物",31,"300","是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫",0.21,180,"是"]
[{"$nulls":6},"氟化物","未检出","4.0","是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物",3.1,40,"是"]
[{"$nulls":3},"废气排放口012",null,null,"氮氧化物",11,"300","是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫",2.88,180,"是"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.06,"4.0","是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物",3.3,40,"是"]
[5,"阳江市港口","广东明轩实业有限公司","废气排放口001","玻璃工业大气污染物排放标准\n（DB 44/2159-2019）","2020-12-02","氮氧化物",310,550,"是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫",0.69,280,"是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物",5.2,30,"是"]
[{"$nulls":4},"平板玻璃工业大气污染物排放标准\n（GB26453-2011）",null,"氟化物","未检出",5,"是"]
[{"$nulls":6},"氯化氢",3.3,"30","是"]
[{"$nulls":6},"林格曼黑度","<1",1,"是"]
[6,"阳江市阳东区","广东木森日用品有限公司万象分公司","油漆车间废气排放口1","家具制造行业挥发性有机化合物排放标准\n[地标]（DB44/814-2010）","2020-12-12","苯","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"甲苯与二甲苯合计",0.14,"20","是"]
[{"$nulls":6},"总VOCs",9.62,"30","是"]
[{"$nulls":3},"油漆车间废气排放口2",null,null,"苯","未检出",1,"是"]
[{"$nulls":6},"甲苯与二甲苯合计",0.14,20,"是"]
[{"$nulls":6},"总VOCs",7.17,30,"是"]
[{"$nulls":3},"油漆车间废气排放口3",null,null,"苯","未检出",1,"是"]
[{"$nulls":6},"甲苯与二甲苯合计",0.23,20,"是"]
[{"$nulls":6},"总VOCs",21.4,30,"是"]
[7,"阳江市港口","广东世纪青山镍业有限公司","废气处理设施出气口","钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准（GB28662-2012）","2020-12-08","氮氧化物",47,"300","是"]
[{"$nulls":4},"铜、镍、钴工业污染物排放标准\n（GB 25467-2010）",null,"二氧化硫",0.5,"400","是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物",23,"80","是"]
[8,"阳春市","广东新兴铸管有限公司","废气处理设施出气口","球团工业大气污染物排放标准\n（GB28662-2012）","2020-12-08","氮氧化物",98,"300","是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫",0.46,"200","是"]
[{"$nulls":6},"氟化物","未检出","4.0","是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物","<20","50","是"]
[9,"阳春市","阳春市威利邦木业有限公司","废气排放口001","广东省大气污染物排放限值标准\n（DB44/ 27—2001）","2020-12-24","氮氧化物",43,120,"是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","未检出",500,"是"]
[{"$nulls":6},"甲醛",1.92,25,"是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物","<20","120","是"]
[10,"阳春市","华润水泥（阳春）有限公司","废气排放口001","水泥工业大气污染物排放标准\n（GB4915-2013）","2020-12-03","氮氧化物",128,"400","是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫",7,"100","是"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.15,"3","是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物",2.4,20,"是"]
[11,"阳江市阳东区","阳江绿源人造板有限公司","废气排放口001","广东省大气污染物排放限值标准\n（DB44/ 27—2001）","2020-12-25","氮氧化物",21,120,"是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","未检出",500,"是"]
[{"$nulls":6},"甲醛",1.99,"25","是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物","<20","120","是"]
[{"$nulls":3},"废气排放口002",null,null,"氮氧化物","33",120,"是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","未检出",500,"是"]
[{"$nulls":6},"甲醛",3.22,"25","是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物","<20","120","是"]
[12,"阳江市高新区","阳江翌川金属科技有限公司","干燥窑","铜、镍、钴工业污染物排放标准\n（GB 25467-2010）","2020-12-01","二氧化硫",45,"400","是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物","<56","80","是"]
[{"$nulls":4},"钢铁工业大气污染物排放标准\n（GB 28663-2012）",null,"氮氧化物",86,"300","是"]
[13,"阳江市阳西县","阳西博德精工建材有限公司","废气排放口001","《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单（GB 25464-2010）","2020-12-09","氮氧化物",59,"180","是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","未检出","50","是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物",2.6,"30","是"]
[{"$nulls":6},"林格曼黑度","<1",1,"是"]
[{"$nulls":3},"废气排放口002",null,null,"氮氧化物",53,"180","是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫",9,"50","是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物",1.7,"30","是"]
[{"$nulls":6},"林格曼黑度","<1",1,"是"]
[14,"阳江市阳西县","广东厨邦食品有限公司","废气排放口001","锅炉大气污染物排放标准\n（DB 44/765-2019）","2020-12-09","氮氧化物",63,200,"是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫",21,200,"是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物","<20",30,"是"]
[{"$nulls":6},"林格曼黑度","<1",1,"是"]
[15,"阳江市阳春市","阳江市豪达纸业有限公司","废气排放口001","锅炉大气污染物排放标准\n（DB 44/765-2019）","2020-12-04","氮氧化物",159,200,"是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫",124,200,"是"]
[{"$nulls":6},"颗粒物","<20",30,"是"]
[{"$nulls":6},"林格曼黑度","<1",1,"是"]
[]
["2020年阳江市重点监控企业污染源（污水处理厂）监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[1,"江城区","阳江市海陵中科净水有限公司","排放口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2020-12-02","化学需氧量",14,"40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准\n（GB 18918-2002）",null,"pH值",7.32,"6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）",0.901,8,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"色度",2,"30","是"]
[{"$nulls":6},"石油类","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.2,"20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,"20","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）",3.12,"20","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","未检出","0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）",0.35,"1","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0008,"0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[{"$nulls":6},"甲基汞","未检出",{"v":1e-05,"d":"0.000010"},"是"]
[{"$nulls":6},"乙基汞","未检出",{"v":2e-05,"d":"0.000020"},"是"]
[2,"江城区","阳江市第一净水有限公司","排放口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2020-11-30","化学需氧量",12,"40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准\n（GB 18918-2002）",null,"pH值",7.01,"6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）",0.387,8,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"色度",2,"30","是"]
[{"$nulls":6},"石油类","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.4,"10","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,"10","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","0.5","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）",12.6,"15","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","未检出","0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）",0.42,"0.5","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0012,"0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[{"$nulls":6},"甲基汞","未检出",{"v":1e-05,"d":"0.000010"},"是"]
[{"$nulls":6},"乙基汞","未检出",{"v":2e-05,"d":"0.000020"},"是"]
[3,"阳西县","阳西捷晖净水有限公司","排放口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2020-12-03","化学需氧量",11,"40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准\n（GB 18918-2002）",null,"pH值",7.18,"6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）",0.232,8,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"色度",2,"30","是"]
[{"$nulls":6},"石油类","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.3,"20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,"20","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）",11.6,"20","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","未检出","0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）",0.29,"1","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0006,"0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[{"$nulls":6},"甲基汞","未检出",{"v":1e-05,"d":"0.000010"},"是"]
[{"$nulls":6},"乙基汞","未检出",{"v":2e-05,"d":"0.000020"},"是"]
[4,"阳西县","阳西中炬水务有限公司","排放口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2020-12-03","化学需氧量",25,"40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准\n（GB 18918-2002）",null,"pH值",7.26,"6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）",0.828,8,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"色度",2,"30","是"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.18,"3","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.4,"20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,"20","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）",6.47,"20","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","未检出","0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）",0.14,"1","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[{"$nulls":6},"甲基汞","未检出",{"v":1e-05,"d":"0.000010"},"是"]
[{"$nulls":6},"乙基汞","未检出",{"v":2e-05,"d":"0.000020"},"是"]
[5,"阳东区","阳江市阳东区森禾净水有限公司","排放口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2020-11-30","化学需氧量",13,"40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准\n（GB 18918-2002）",null,"pH值",6.82,"6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）",0.927,8,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"色度",2,"30","是"]
[{"$nulls":6},"石油类","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.8,"20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,"20","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）",12.1,"20","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","未检出","0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）",{"v":0.4,"d":"0.40"},"1","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷",{"v":0.001,"d":"0.0010"},"0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[{"$nulls":6},"甲基汞","未检出",{"v":1e-05,"d":"0.000010"},"是"]
[{"$nulls":6},"乙基汞","未检出",{"v":2e-05,"d":"0.000020"},"是"]
[6,"阳东区","阳江市阳东迅捷水质净化有公司","排放口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2020-11-30","化学需氧量",13,"40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准\n（GB 18918-2002）",null,"pH值",6.82,"6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）",0.927,8,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"色度",2,"30","是"]
[{"$nulls":6},"石油类","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.8,"20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,"20","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）",12.1,"20","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","未检出","0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）",{"v":0.4,"d":"0.40"},"1","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷",{"v":0.001,"d":"0.0010"},"0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[{"$nulls":6},"甲基汞","未检出",{"v":1e-05,"d":"0.000010"},"是"]
[{"$nulls":6},"乙基汞","未检出",{"v":2e-05,"d":"0.000020"},"是"]
[7,"阳春市","阳春市水质净化有限公司","排放口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2020-12-04","化学需氧量",18,"40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准\n（GB 18918-2002）",null,"pH值",{"v":7.1,"d":"7.10"},"6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）",0.326,8,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"色度","2","30","是"]
[{"$nulls":6},"石油类","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",{"v":4,"d":"4.0"},"10","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,"10","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","0.5","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）",6.55,"15","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","未检出","0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）",0.17,"0.5","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0006,"0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[{"$nulls":6},"甲基汞","未检出",{"v":1e-05,"d":"0.000010"},"是"]
[{"$nulls":6},"乙基汞","未检出",{"v":2e-05,"d":"0.000020"},"是"]
[8,"阳春市","阳春市春吉园区开发投资管理有限公司污水处理厂","排放口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2020-12-04","化学需氧量",29,"40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准\n（GB 18918-2002）",null,"pH值",7.06,"6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）",0.932,8,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"石油类","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",7.2,"20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,"20","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）",2.29,"20","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","未检出","0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）",0.06,"1.5","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[{"$nulls":6},"甲基汞","未检出",{"v":1e-05,"d":"0.000010"},"是"]
[{"$nulls":6},"乙基汞","未检出",{"v":2e-05,"d":"0.000020"},"是"]
[9,"阳东区","阳江市阳东区鑫泰源污水处理有限公司","排放口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2020-12-04","化学需氧量",19,"40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准\n（GB 18918-2002）",null,"pH值",7.16,"6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）",0.632,"15","是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"色度",2,"30","是"]
[{"$nulls":6},"石油类","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",4.2,"20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,"20","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）",17.4,"20","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","未检出","0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）",0.49,"1","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0008,"0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[{"$nulls":6},"甲基汞","未检出",{"v":1e-05,"d":"0.000010"},"是"]
[{"$nulls":6},"乙基汞","未检出",{"v":2e-05,"d":"0.000020"},"是"]
[10,"江城区","阳江市新环水务有限公司（阳江市城南污水处理厂）","排放口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2020-11-30","化学需氧量",10,"40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准\n（GB 18918-2002）",null,"pH值",6.95,"6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）",0.366,8,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"色度","2","30","是"]
[{"$nulls":6},"石油类","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.1,"20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,"20","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）",11.4,"20","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","未检出","0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）",0.38,"1","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷",{"v":0.002,"d":"0.0020"},"0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[{"$nulls":6},"甲基汞","未检出",{"v":1e-05,"d":"0.000010"},"是"]
[{"$nulls":6},"乙基汞","未检出",{"v":2e-05,"d":"0.000020"},"是"]
[11,"江城区","阳江市科成环境科技有限公司厂","总排放口","电镀污染物排放标准\n（GB 21900-2008）","2020-12-02","pH值",7.29,"6-9","是"]
[{"$nulls":6},"六价铬","未检出","0.2","是"]
[{"$nulls":6},"氰化物（总氰化合物）",{"v":0.02,"d":"0.020"},"0.3","是"]
[{"$nulls":6},"石油类","未检出","3.0","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,"50","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","1.0","是"]
[{"$nulls":6},"总汞",0.00012,"0.01","是"]
[{"$nulls":6},"总镍","未检出","0.5","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.2","是"]
[{"$nulls":6},"总铜","未检出","0.5","是"]
[{"$nulls":6},"总锌","未检出","1.5","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.05","是"]
[12,"高新区","阳江市新环水务有限公司（阳江高新区第一污水处理厂）","排放口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2020-12-02","化学需氧量",11,"40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准\n（GB 18918-2002）",null,"pH值",7.01,"6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）",2.08,8,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"色度","2","30","是"]
[{"$nulls":6},"石油类","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.4,"20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,"20","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）",9.94,"20","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞",8e-05,"0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）",0.52,"1","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0164,"0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[{"$nulls":6},"甲基汞","未检出",{"v":1e-05,"d":"0.000010"},"是"]
[{"$nulls":6},"乙基汞","未检出",{"v":2e-05,"d":"0.000020"},"是"]
[13,"江城区","阳江市新环水务有限公司（阳江市城北污水处理厂）","排放口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2020-11-30","化学需氧量",13,"40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准\n（GB 18918-2002）",null,"pH值",7.06,"6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）",4.05,8,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"色度",2,"30","是"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.07,"3","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.4,"20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,"20","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）",8.42,"20","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","未检出","0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）",0.19,"1","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0044,"0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[{"$nulls":6},"甲基汞","未检出",{"v":1e-05,"d":"0.000010"},"是"]
[{"$nulls":6},"乙基汞","未检出",{"v":2e-05,"d":"0.000020"},"是"]
[14,"江城区","中洲岛污水处理厂","排放口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2020-11-30","化学需氧量",24,"40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准\n（GB 18918-2002）",null,"pH值",7.18,"6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）",0.582,8,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"色度",2,"30","是"]
[{"$nulls":6},"石油类","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",5.4,"20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,"20","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）",{"v":14,"d":"14.0"},"20","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","未检出","0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）",0.45,"1","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0044,"0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[{"$nulls":6},"甲基汞","未检出",{"v":1e-05,"d":"0.000010"},"是"]
[{"$nulls":6},"乙基汞","未检出",{"v":2e-05,"d":"0.000020"},"是"]
[15,"江城区","三江岛污水处理厂","排放口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2020-11-30","化学需氧量",19,"40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准\n（GB 18918-2002）",null,"pH值",7.36,"6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）",{"v":4.6,"d":"4.60"},8,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"色度",4,"30","是"]
[{"$nulls":6},"石油类","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",4.2,"20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,"20","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）",13.6,"20","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","未检出","0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）",0.17,"1","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0022,"0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[{"$nulls":6},"甲基汞","未检出",{"v":1e-05,"d":"0.000010"},"是"]
[{"$nulls":6},"乙基汞","未检出",{"v":2e-05,"d":"0.000020"},"是"]
[16,"江城区","阳江市新环水务有限公司（银岭污水处理厂）","排放口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2020-11-30","化学需氧量",16,"40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准\n（GB 18918-2002）",null,"pH值",7.55,"6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）",4.56,8,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"色度",4,"30","是"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.11,"3","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.3,"20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",12,"20","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）",8.54,"20","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","未检出","0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）",0.12,"1","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷",{"v":0.002,"d":"0.0020"},"0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[{"$nulls":6},"甲基汞","未检出",{"v":1e-05,"d":"0.000010"},"是"]
[{"$nulls":6},"乙基汞","未检出",{"v":2e-05,"d":"0.000020"},"是"]
[17,"高新区","阳江高新区香山家园污水处理有限公司（平冈镇污水处理厂）","排放口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2020-12-02","化学需氧量",13,"40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准\n（GB 18918-2002）",null,"pH值",7.07,"6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）",0.256,8,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"色度",2,"30","是"]
[{"$nulls":6},"石油类","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.8,"20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,"20","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）",13.4,"20","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","未检出","0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）",0.24,"1","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0005,"0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[{"$nulls":6},"甲基汞","未检出",{"v":1e-05,"d":"0.000010"},"是"]
[{"$nulls":6},"乙基汞","未检出",{"v":2e-05,"d":"0.000020"},"是"]
[18,"阳东区","阳江市大众污水处理有限公司","排放口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2020-12-02","化学需氧量",16,"40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准\n（GB 18918-2002）",null,"pH值",7.02,"6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）",4.18,8,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"色度",2,"30","是"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.12,"3","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.5,"20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,"20","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）",8.86,"20","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞",0.00019,"0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）",0.27,"1","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷",{"v":0.002,"d":"0.0020"},"0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[{"$nulls":6},"甲基汞","未检出",{"v":1e-05,"d":"0.000010"},"是"]
[{"$nulls":6},"乙基汞","未检出",{"v":2e-05,"d":"0.000020"},"是"]
[19,"阳西县","阳西县百奥污水处理有限公司","排放口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2020-12-03","化学需氧量",27,"40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准\n（GB 18918-2002）",null,"pH值",7.14,"6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）",0.281,8,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"色度",2,"30","是"]
[{"$nulls":6},"石油类","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",6.2,"20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,"20","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）",14.2,"20","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","未检出","0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）",0.25,"1","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[{"$nulls":6},"甲基汞","未检出",{"v":1e-05,"d":"0.000010"},"是"]
[{"$nulls":6},"乙基汞","未检出",{"v":2e-05,"d":"0.000020"},"是"]
[20,"阳西县","阳西县香山家园污水处理有限公司","排放口","广东省水污染物排放限值\n（DB44/26—2001）","2020-12-03","化学需氧量",29,"40","是"]
[{"$nulls":4},"城镇污水处理厂污染物排放标准\n（GB 18918-2002）",null,"pH值",7.36,"6-9","是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（NH3-N）",0.686,8,"是"]
[{"$nulls":6},"动植物油","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"六价铬","未检出","0.05","是"]
[{"$nulls":6},"色度",2,"30","是"]
[{"$nulls":6},"石油类","未检出","3","是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",6.8,"20","是"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,"20","是"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","未检出","1","是"]
[{"$nulls":6},"总氮（以N计）",13.8,"20","是"]
[{"$nulls":6},"总铬","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总汞","未检出","0.001","是"]
[{"$nulls":6},"总磷（以P计）",0.42,"1","是"]
[{"$nulls":6},"总铅","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总砷",0.0006,"0.1","是"]
[{"$nulls":6},"总镉","未检出","0.01","是"]
[{"$nulls":6},"甲基汞","未检出",{"v":1e-05,"d":"0.000010"},"是"]
[{"$nulls":6},"乙基汞","未检出",{"v":2e-05,"d":"0.000020"},"是"]
[]
["2020年阳江市重点监控企业（固定污染源废气挥发性有机物）监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[1,"阳春市","广东一片天医药集团新丽华印刷有限公司","上风向参照点1","印刷行业挥发性有机化合物排放标准\n[地标][地标]（DB44/ 815-2010）","2020-12-08","苯","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"二甲苯（总量）",0.01,"0.2","是"]
[{"$nulls":6},"甲苯","未检出","0.6","是"]
[{"$nulls":6},"总VOCs",0.13,"2.0","是"]
[{"$nulls":3},"上风向参照点3",null,null,"苯","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"二甲苯（总量）",0.06,"0.2","是"]
[{"$nulls":6},"甲苯",0.01,"0.6","是"]
[{"$nulls":6},"总VOCs",0.2,"2.0","是"]
[{"$nulls":3},"上风向参照点2",null,null,"苯","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"二甲苯（总量）",0.12,"0.2","是"]
[{"$nulls":6},"甲苯","未检出","0.6","是"]
[{"$nulls":6},"总VOCs",0.32,"2.0","是"]
[{"$nulls":3},"上风向参照点4",null,null,"苯","未检出","0.1","是"]
[{"$nulls":6},"二甲苯（总量）",0.08,"0.2","是"]
[{"$nulls":6},"甲苯","未检出","0.6","是"]
[{"$nulls":6},"总VOCs",0.18,"2.0","是"]
[2,"阳春市","广东一片天医药集团制药有限公司",null,"大气污染物排放值\n（DB44/27-2001）","2020-12-08","非甲烷总烃",1.09,{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":3},"下风向2","恶臭污染物排放标准\n（GB14554-93）",null,"臭气浓度",12,"20","是"]
[{"$nulls":3},"上风向1",null,null,"臭气浓度","<10","20","是"]
[{"$nulls":3},"下风向3",null,null,"臭气浓度","12","20","是"]
[3,"阳江市江城区","阳江致富皮革制品有限公司","排放口007","大气污染物排放值\n（DB44/27-2001）","2020-12-11","总VOCs",1.98,120,"是"]
[{"$nulls":3},"排放口008",null,null,"总VOCs",0.78,120,"是"]
[{"$nulls":3},"排放口009",null,null,"总VOCs",0.82,120,"是"]
[{"$nulls":3},"排放口002",null,null,"总VOCs",0.84,120,"是"]
[{"$nulls":3},"排放口006",null,null,"总VOCs",1.78,120,"是"]
[4,"阳江市阳西县","阳江市恒茂包装制品有限公司","周界浓度最大值","表面涂装（汽车制造行业）挥发性有机化合物排放标准（DB 44/816-2010）","2020-12-11","苯","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"甲苯",0.06,0.6,"是"]
[{"$nulls":6},"二甲苯","未检出",0.2,"是"]
[{"$nulls":6},"总VOCs",0.08,{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[5,"阳江市阳东区","阳江市伟艺抛磨材料有限公司","尼龙车间废气排放口","大气污染物排放限值（DB44/27-2001）","2020-12-12","总VOCs",1.35,"－","－"]
[{"$nulls":4},"恶臭污染物排放标准（GB14554-1993）","2020-12-11","臭气浓度",1738,2000,"是"]
[{"$nulls":3},"三期车间上胶染色工序废气排放口1","大气污染物排放限值（DB44/27-2001）","2020-12-12","总VOCs",0.666,"－","－"]
[{"$nulls":4},"恶臭污染物排放标准（GB14554-1993）","2020-12-11","臭气浓度",977,2000,"是"]
[{"$nulls":3},"三期车间上胶染色工序废气排放口2","大气污染物排放限值（DB44/27-2001）","2020-12-12","总VOCs",0.519,"－","－"]
[{"$nulls":4},"恶臭污染物排放标准（GB14554-1993）","2020-12-11","臭气浓度",977,2000,"是"]
[{"$nulls":3},"擦布车间废气排放口","大气污染物排放限值（DB44/27-2001）","2020-12-12","总VOCs",5.56,"－","－"]
[{"$nulls":4},"恶臭污染物排放标准（GB14554-1993）","2020-12-11","臭气浓度",1738,2000,"是"]
[{"$nulls":3},"清洁抛车间废气排放口","大气污染物排放限值（DB44/27-2001）","2020-12-12","总VOCs",1.39,"－","－"]
[{"$nulls":4},"恶臭污染物排放标准（GB14554-1993）","2020-12-11","臭气浓度",977,2000,"是"]
[{"$nulls":3},"上风向监测点1","恶臭污染物排放标准\n（GB14554-1993）","2020-12-11","臭气浓度","<10",20,"是"]
[{"$nulls":3},"下风向监测点2",null,null,"臭气浓度",12,20,"是"]
[{"$nulls":3},"下风向监测点3",null,null,"臭气浓度",12,20,"是"]
[6,"阳江市高新区","阳江市华美印刷包装有限公司","废气排放口002","印刷行业挥发性有机化合物排放标准\n（DB44/ 815-2010）","2020-12-11","苯",0.03,1,"是"]
[{"$nulls":6},"甲苯与二甲苯合计",0.02,15,"是"]
[{"$nulls":6},"总VOCs",1.22,80,"是"]
[]
["2020年阳江市第一季度生活垃圾处理企业监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[1,"阳江市","阳江市垃圾处理场渗滤液处理厂","生产废水处理后\n采样口\n","GB16889-2008和DB44/26－2001第二时段一级标准较严的指标","2020-03-23","悬浮物（mg/L）",5,30,"是"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",4,40,"是"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",8.22,"6--9","是"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",22.8,90,"是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",5.6,20,"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",9.17,10,"是"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.03,0.5,"是"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",15.9,40,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","未检出",10000,"是"]
[{"$nulls":3},"周界外浓度最高点","恶臭污染物排放标准\n（GB14554-93）\n表1中二级新扩改建标准",null,"臭气浓度",18,20,"是"]
[{"$nulls":6},"（无量纲）"]
[{"$nulls":3},"监测井1","地下水质量标准\n（GB/T 14848-2017）","2020-03-23","高锰酸盐指数（mg/L）",0.95,"－","－"]
[{"$nulls":6},"氨氮（以N计）（mg/L）",0.05,{"v":0.5,"d":"0.50"},"是"]
[{"$nulls":6},"挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）","未检出",0.002,"是"]
[{"$nulls":6},"总硬度（以CaCO3计）（mg/L）",80.2,450,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.12,"6.5≤pH≤8.5","否","超标0.38pH"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）",0.06,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）",58.3,250,"是"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐（以N计）（mg/L）",1.79,{"v":20,"d":"20.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐（以N计）（mg/L）",0.004,{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",10.3,250,"是"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.005,"是"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）",{"v":0.06,"d":"0.1"},0.3,"是"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）",0.05,{"v":0.1,"d":"0.10"},"是"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）（mg/L）","未检出",0.058,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",480,1000,"是"]
[{"$nulls":3},"监测井2","地下水质量标准\n（GB/T 14848-2017）","2020-03-23","耗氧量（mg/L）",0.7,{"v":3,"d":"3.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"高锰酸盐指数（mg/L）",0.83,"－","－"]
[{"$nulls":6},"氨氮（以N计）（mg/L）",0.025,{"v":0.5,"d":"0.50"},"是"]
[{"$nulls":6},"挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）","未检出",0.002,"是"]
[{"$nulls":6},"总硬度（以CaCO3计）（mg/L）",34.8,450,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",5.99,"6.5≤pH≤8.5","否","超标0.51pH"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）",12.7,250,"是"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐（以N计）（mg/L）",1.22,{"v":20,"d":"20.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐（以N计）（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",12.2,250,"是"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.005,"是"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）",0.05,0.3,"是"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）",0.04,{"v":0.1,"d":"0.10"},"是"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）（mg/L）","未检出",0.058,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",157,1000,"是"]
[{"$nulls":3},"监测井3","地下水质量标准\n（GB/T 14848-2017）","2020-03-23","高锰酸盐指数（mg/L）",0.92,"－","－"]
[{"$nulls":6},"氨氮（以N计）（mg/L）",0.104,{"v":0.5,"d":"0.50"},"是"]
[{"$nulls":6},"挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）","未检出",0.002,"是"]
[{"$nulls":6},"总硬度（以CaCO3计）（mg/L）",72.6,450,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.48,"6.5≤pH≤8.5","是","超标0.02pH"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）",70.2,250,"是"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐（以N计）（mg/L）",2.7,{"v":20,"d":"20.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐（以N计）（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",{"v":15.5,"d":"15.50"},250,"是"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.005,"是"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）","未检出",0.3,"是"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）","未检出",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）（mg/L）","未检出",0.058,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",176,1000,"是"]
[{"$nulls":3},"监测井4","地下水质量标准\n（GB/T 14848-2017）","2020-03-23","高锰酸盐指数（mg/L）",1.5,"－","－"]
[{"$nulls":6},"氨氮（以N计）（mg/L）",0.025,{"v":0.5,"d":"0.50"},"是"]
[{"$nulls":6},"挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）","未检出",0.002,"是"]
[{"$nulls":6},"总硬度（以CaCO3计）（mg/L）",71.2,450,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.21,"6.5≤pH≤8.5","否","超标0.29pH"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）",44.9,250,"是"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐（以N计）（mg/L）",1.12,{"v":20,"d":"20.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐（以N计）（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",22.9,250,"是"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.005,"是"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）",1.28,0.3,"否","超标3.3倍"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）",0.15,{"v":0.1,"d":"0.10"},"否","超标0.5倍"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）（mg/L）","未检出",0.058,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",282,1000,"是"]
[{"$nulls":3},"地下水导排管出口","地下水质量标准\n（GB/T 14848-2017）","2020-03-23","高锰酸盐指数（mg/L）",2.5,"－","－"]
[{"$nulls":6},"氨氮（以N计）（mg/L）",21.4,{"v":0.5,"d":"0.50"},"否","超标41.8倍"]
[{"$nulls":6},"挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）","未检出",0.002,"是"]
[{"$nulls":6},"总硬度（以CaCO3计）（mg/L）",48.1,450,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.01,"6.5≤pH≤8.5","是"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）",23.8,250,"是"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐（以N计）（mg/L）",2.64,{"v":20,"d":"20.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐（以N计）（mg/L）",0.004,{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",13.8,250,"是"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.005,"是"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）","未检出",0.3,"是"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）",0.08,{"v":0.1,"d":"0.10"},"是"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）（mg/L）","未检出",0.058,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",141,1000,"是"]
[]
["2020年阳江市第一季度生活垃圾处理企业监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[2,"阳春市","阳春市固体废弃物处理中心","生产废水处理后\n采样口\n","生活垃圾填埋场污染控制标准\n（GB16889-2008）中表2的浓度限值","2020-03-23","悬浮物（mg/L）",11,30,"是"]
[{"$nulls":3},"采样口",null,null,"色度（倍）",2,40,"是"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.47,"－","－"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",31.8,100,"是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",8.9,30,"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",1.97,25,"是"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.04,3,"是"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",2.63,40,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.1,0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）",10000,10000,"是"]
[{"$nulls":3},"周界外浓度最高点","恶臭污染物排放标准\n（GB14554-93）\n表1中二级新扩改建标准",null,"臭气浓度",18,20,"是"]
[{"$nulls":6},"（无量纲）"]
[{"$nulls":3},"监测井1","地下水质量标准\n（GB/T 14848-2017）","2020-03-23","高锰酸盐指数（mg/L）",2.8,"－","－"]
[{"$nulls":6},"氨氮（以N计）（mg/L）",0.114,{"v":0.5,"d":"0.50"},"是"]
[{"$nulls":6},"挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）","未检出",0.002,"是"]
[{"$nulls":6},"总硬度（以CaCO3计）（mg/L）",182,450,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.12,"6.5≤pH≤8.5","是"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）",13.2,250,"是"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐（以N计）（mg/L）",1.22,{"v":20,"d":"20.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐（以N计）（mg/L）",0.002,{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",11.2,250,"是"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.005,"是"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）",{"v":0.11,"d":"0.1"},0.3,"是"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）",0.25,{"v":0.1,"d":"0.10"},"否","超标1.6倍"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）（mg/L）","未检出",0.058,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.008,0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",252,1000,"是"]
[{"$nulls":3},"监测井2","地下水质量标准\n（GB/T 14848-2017）","2020-03-23","高锰酸盐指数（mg/L）",3.1,"－","－"]
[{"$nulls":6},"氨氮（以N计）（mg/L）",2.31,{"v":0.5,"d":"0.50"},"否","超标3.6倍"]
[{"$nulls":6},"挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）","未检出",0.002,"是"]
[{"$nulls":6},"总硬度（以CaCO3计）（mg/L）",78,450,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.81,"6.5≤pH≤8.5","是"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）",0.07,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）",16.4,250,"是"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐（以N计）（mg/L）",3.11,{"v":20,"d":"20.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐（以N计）（mg/L）",0.006,{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",12.8,250,"是"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.005,"是"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）",{"v":0.92,"d":"0.9"},0.3,"否","超标2.1倍"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）",0.35,{"v":0.1,"d":"0.10"},"否","超标2.5倍"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）（mg/L）","未检出",0.058,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",94,1000,"是"]
[{"$nulls":3},"监测井3","地下水质量标准\n（GB/T 14848-2017）","2020-03-23","高锰酸盐指数（mg/L）",1.2,"－","－"]
[{"$nulls":6},"氨氮（以N计）（mg/L）",0.053,{"v":0.5,"d":"0.50"},"是"]
[{"$nulls":6},"挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）","未检出",0.002,"是"]
[{"$nulls":6},"总硬度（以CaCO3计）（mg/L）",76,450,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.54,"6.5≤pH≤8.5","是"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）",11.4,250,"是"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐（以N计）（mg/L）",0.864,{"v":20,"d":"20.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐（以N计）（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",9.8,250,"是"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.005,"是"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）",{"v":0.08,"d":"0.1"},0.3,"是"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）",0.13,{"v":0.1,"d":"0.10"},"否","超标0.3倍"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）（mg/L）","未检出",0.058,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",95,1000,"是"]
[]
[]
["2020年阳江市第一季度生活垃圾处理企业监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[3,"阳西县","阳西县生活垃圾卫生填埋场","生产废水处理后\n采样口\n","生活垃圾填埋场污染控制标准\n（GB16889-2008）中表2的浓度限值","2020-03-23","悬浮物（mg/L）",22,30,"是"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",4,40,"是"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",8.34,"－","－"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",43,100,"是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",9.5,30,"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",5.85,25,"是"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",2.52,3,"是"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",25.5,40,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）",4800,10000,"是"]
[{"$nulls":3},"周界外浓度最高点","（GB14554-93）\n二级标准",null,"臭气浓度",18,20,"是"]
[{"$nulls":6},"（无量纲）"]
[{"$nulls":3},"门口监测井1","地下水质量标准\n（GB/T 14848-2017）",null,"氨氮（以N计）（mg/L）",2.95,{"v":0.5,"d":"0.50"},"是"]
[{"$nulls":6},"挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）","未检出",0.002,"是"]
[{"$nulls":6},"总硬度（以CaCO3计）（mg/L）",47.2,450,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.02,"6.5≤pH≤8.5","否","超标0.48pH"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）",0.18,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）",14.4,250,"否"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐（以N计）（mg/L）",8.26,{"v":20,"d":"20.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐（以N计）（mg/L）",0.006,{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",10.5,250,"是"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.005,"是"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）",3.22,0.3,"否","超标9.7倍"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）",0.84,{"v":0.1,"d":"0.10"},"是"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）",0.06,{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",113,1000,"否"]
[{"$nulls":6},"高猛酸盐指数",1.7,"－","－"]
[]
["2020年阳江市第四季度生活垃圾处理企业监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[1,"阳江市","阳江奕垌生活垃圾填埋场","污水排放口","GB16889-2008和DB44/26－2001第二时段一级标准较严的指标","2020-12-08","悬浮物（mg/L）",6,30,"是"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",1,40,"是"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.36,"6--9","是"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",6,90,"是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",1.3,20,"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",2.96,10,"是"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.03,3,"是"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",11.1,40,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.0006,0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）",{"v":0.0008,"d":"0.00080"},0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","未检出",10000,"是"]
[{"$nulls":3},"上风向监测点1","恶臭污染物排放标准\n（GB14554-93）\n表1中二级新扩改建标准","2020-12-08","臭气浓度","<10",20,"是"]
[{"$nulls":3},"下风向监测点2",null,null,"臭气浓度",12,20,"是"]
[{"$nulls":3},"下风向监测点3",null,null,"臭气浓度",12,20,"是"]
[{"$nulls":3},"下风向监测点4",null,null,"臭气浓度",12,20,"是"]
[{"$nulls":3},"监测井1","地下水质量标准\n（GB/T 14848-2017）","2020-12-07","耗氧量（mg/L）",1.5,{"v":3,"d":"3.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（以N计）（mg/L）",6.42,{"v":0.5,"d":"0.50"},"否","超标11.8倍"]
[{"$nulls":6},"挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）","未检出",0.002,"是"]
[{"$nulls":6},"总硬度（以CaCO3计）（mg/L）",162,450,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.78,"6.5≤pH≤8.5","是"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）",0.181,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）",63,250,"是"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐（以N计）（mg/L）","未检出",{"v":20,"d":"20.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐（以N计）（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",2.06,250,"是"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）",{"v":0.0016,"d":"0.00160"},0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.005,"是"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）",18.7,0.3,"否","超标61.3倍"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）",1.86,{"v":0.1,"d":"0.10"},"否","超标17.6倍"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）",0.00137,{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）",0.017,{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）（mg/L）","未检出",0.058,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.0007,0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",294,1000,"是"]
[{"$nulls":3},"监测井2","地下水质量标准\n（GB/T 14848-2017）","2020-12-07","耗氧量（mg/L）",0.7,{"v":3,"d":"3.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（以N计）（mg/L）",0.173,{"v":0.5,"d":"0.50"},"是"]
[{"$nulls":6},"挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）","未检出",0.002,"是"]
[{"$nulls":6},"总硬度（以CaCO3计）（mg/L）",29,450,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.54,"6.5≤pH≤8.5","是"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）",0.117,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）",26,250,"是"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐（以N计）（mg/L）",1.17,{"v":20,"d":"20.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐（以N计）（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",1.65,250,"是"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）",0.0124,0.01,"否","超标0.24倍"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）",0.00016,0.005,"是"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）",0.16,0.3,"是"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）",0.04,{"v":0.1,"d":"0.10"},"是"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）",0.00149,{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）",0.016,{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）（mg/L）","未检出",0.058,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.0008,0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",74,1000,"是"]
[{"$nulls":3},"监测井3","地下水质量标准\n（GB/T 14848-2017）","2020-12-07","耗氧量（mg/L）","未检出",{"v":3,"d":"3.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（以N计）（mg/L）",0.065,{"v":0.5,"d":"0.50"},"是"]
[{"$nulls":6},"挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）","未检出",0.002,"是"]
[{"$nulls":6},"总硬度（以CaCO3计）（mg/L）",63,450,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.72,"6.5≤pH≤8.5","是"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）",0.175,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）",47,250,"是"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐（以N计）（mg/L）","未检出",{"v":20,"d":"20.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐（以N计）（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",{"v":2.1,"d":"2.10"},250,"是"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）",0.00126,0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.005,"是"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）",0.88,0.3,"否","超标1.9倍"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）",0.14,{"v":0.1,"d":"0.10"},"否","超标0.4倍"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）",0.00107,{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）",0.013,{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）（mg/L）","未检出",0.058,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）",0.00083,0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.0006,0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",311,1000,"是"]
[{"$nulls":3},"监测井4","地下水质量标准\n（GB/T 14848-2017）","2020-12-08","耗氧量（mg/L）","未检出",{"v":3,"d":"3.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（以N计）（mg/L）",0.076,{"v":0.5,"d":"0.50"},"是"]
[{"$nulls":6},"挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）","未检出",0.002,"是"]
[{"$nulls":6},"总硬度（以CaCO3计）（mg/L）",47,450,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":6.9,"d":"6.90"},"6.5≤pH≤8.5","是"]
[{"$nulls":6},"溶解氧（mg/L）","未检出","－","－"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）",{"v":0.19,"d":"0.190"},{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）",13,250,"是"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐（以N计）（mg/L）",0.61,{"v":20,"d":"20.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐（以N计）（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",1.92,250,"是"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）",0.00283,0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.005,"是"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）",0.27,0.3,"是"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）",0.18,{"v":0.1,"d":"0.10"},"否","超标0.8倍"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）",0.00141,{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）",0.012,{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）（mg/L）","未检出",0.058,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）",0.00024,0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.0004,0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",88,1000,"是"]
[{"$nulls":3},"监测井5","地下水质量标准\n（GB/T 14848-2017）","2020-12-08","耗氧量（mg/L）",6.2,{"v":3,"d":"3.0"},"否","超标1.07倍"]
[{"$nulls":6},"氨氮（以N计）（mg/L）",12.1,{"v":0.5,"d":"0.50"},"否","超标23.2倍"]
[{"$nulls":6},"挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）","未检出",0.002,"是"]
[{"$nulls":6},"总硬度（以CaCO3计）（mg/L）",181,450,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.86,"6.5≤pH≤8.5","是"]
[{"$nulls":6},"溶解氧（mg/L）","未检出","－","－"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）",0.615,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）",18,250,"是"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐（以N计）（mg/L）",0.24,{"v":20,"d":"20.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐（以N计）（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",10.7,250,"是"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）",0.00176,0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.005,"是"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）",{"v":1.6,"d":"1.60"},0.3,"否","超标4.3倍"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）",2.06,{"v":0.1,"d":"0.10"},"否","超标19.6倍"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）",0.00202,{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）",{"v":0.01,"d":"0.010"},{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）（mg/L）","未检出",0.058,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.0011,0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",290,1000,"是"]
[{"$nulls":3},"填埋区地下水监测点","地下水质量标准\n（GB/T 14848-2017）","2020-12-07","耗氧量（mg/L）",23.6,{"v":3,"d":"3.0"},"否","超标6.9倍"]
[{"$nulls":6},"氨氮（以N计）（mg/L）",141,{"v":0.5,"d":"0.50"},"否","超标281倍"]
[{"$nulls":6},"挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）","未检出",0.002,"是"]
[{"$nulls":6},"总硬度（以CaCO3计）（mg/L）",234,450,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.02,"6.5≤pH≤8.5","是"]
[{"$nulls":6},"溶解氧（mg/L）","未检出","－","－"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）",0.192,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）",227,250,"是"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐（以N计）（mg/L）","未检出",{"v":20,"d":"20.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐（以N计）（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",1.9,250,"是"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）",0.00032,0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.005,"是"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）",3.78,0.3,"否","超标11.6倍"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）",1.25,{"v":0.1,"d":"0.10"},"否","超标11.5倍"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）",0.0005,{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）（mg/L）","未检出",0.058,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）",9e-05,0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.0022,0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",567,1000,"是"]
[]
["2020年阳江市第四季度生活垃圾处理企业监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[2,"阳春市","阳春市环境卫生管理站","污水处理设施出口","生活垃圾填埋场污染控制标准\n（GB16889-2008）中表2的浓度限值","2020-12-08","悬浮物（mg/L）",5,30,"是"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",0,40,"是"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.37,"－","－"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",23,100,"是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",5.5,30,"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",21.8,25,"是"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.32,3,"是"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",25.2,40,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.0035,0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）",0.00055,0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）",0.00036,0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","未检出",10000,"是"]
[{"$nulls":3},"上风向监测点1","恶臭污染物排放标准\n（GB14554-93）\n表1中二级新扩改建标准","2020-12-08","臭气浓度","<10",20,"是"]
[{"$nulls":3},"下风向监测点2",null,null,"臭气浓度",12,20,"是"]
[{"$nulls":3},"下风向监测点3",null,null,"臭气浓度",12,20,"是"]
[{"$nulls":3},"下风向监测点4",null,null,"臭气浓度",12,20,"是"]
[{"$nulls":3},"监测井1","地下水质量标准\n（GB/T 14848-2017）","2020-12-07","耗氧量（mg/L）",1.9,{"v":3,"d":"3.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（以N计）（mg/L）",0.548,{"v":0.5,"d":"0.50"},"否","超标0.1倍"]
[{"$nulls":6},"挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）","未检出",0.002,"是"]
[{"$nulls":6},"总硬度（以CaCO3计）（mg/L）",169,450,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",8.34,"6.5≤pH≤8.5","是"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）",0.122,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）","未检出",250,"是"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐（以N计）（mg/L）",0.62,{"v":20,"d":"20.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐（以N计）（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",3.12,250,"是"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）",{"v":0.0004,"d":"0.00040"},0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.005,"是"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）",0.02,0.3,"是"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）",0.65,{"v":0.1,"d":"0.10"},"否","超标5.5倍"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）（mg/L）","未检出",0.058,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.0015,0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",191,1000,"是"]
[{"$nulls":3},"监测井2","地下水质量标准\n（GB/T 14848-2017）","2020-12-07","耗氧量（mg/L）",3.6,{"v":3,"d":"3.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（以N计）（mg/L）",0.174,{"v":0.5,"d":"0.50"},"是"]
[{"$nulls":6},"挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）","未检出",0.002,"是"]
[{"$nulls":6},"总硬度（以CaCO3计）（mg/L）",139,450,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.94,"6.5≤pH≤8.5","是"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）",0.064,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）","未检出",250,"是"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐（以N计）（mg/L）",0.08,{"v":20,"d":"20.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐（以N计）（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",0.998,250,"是"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）",{"v":0.0894,"d":"0.08940"},0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）",6e-05,0.005,"是"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）",{"v":0.3,"d":"0.30"},0.3,"是"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）",0.08,{"v":0.1,"d":"0.10"},"是"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）",0.00245,{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）",{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）（mg/L）","未检出",0.058,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.0009,0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",170,1000,"是"]
[{"$nulls":3},"本底井","地下水质量标准\n（GB/T 14848-2017）","2020-12-07","耗氧量（mg/L）",1.5,{"v":3,"d":"3.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（以N计）（mg/L）",0.567,{"v":0.5,"d":"0.50"},"否","超标0.1倍"]
[{"$nulls":6},"挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）","未检出",0.002,"是"]
[{"$nulls":6},"总硬度（以CaCO3计）（mg/L）",25,450,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",8.84,"6.5≤pH≤8.5","否","超标2.6pH"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）",0.138,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）","未检出",250,"是"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐（以N计）（mg/L）",0.17,{"v":20,"d":"20.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐（以N计）（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",1.77,250,"是"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）",0.00774,0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）",0.00021,0.005,"是"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）",{"v":1,"d":"1.00"},0.3,"否","超标2.3倍"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）",0.11,{"v":0.1,"d":"0.10"},"否","超标0.1倍"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）",0.00356,{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）",0.036,{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）（mg/L）","未检出",0.058,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）",0.00034,0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",42,1000,"是"]
[{"$nulls":3},"扩散井2","地下水质量标准\n（GB/T 14848-2017）","2020-12-07","耗氧量（mg/L）",1.2,{"v":3,"d":"3.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（以N计）（mg/L）",0.026,{"v":0.5,"d":"0.50"},"是"]
[{"$nulls":6},"挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）","未检出",0.002,"是"]
[{"$nulls":6},"总硬度（以CaCO3计）（mg/L）",8,450,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",8.38,"6.5≤pH≤8.5","是"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）",0.072,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）","未检出",250,"是"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐（以N计）（mg/L）",0.15,{"v":20,"d":"20.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐（以N计）（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",2.13,250,"是"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）",{"v":0.0139,"d":"0.01390"},0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）",7e-05,0.005,"是"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）",0.54,0.3,"否","超标0.8倍"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）",0.08,{"v":0.1,"d":"0.10"},"是"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）",0.00234,{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）",{"v":0.03,"d":"0.030"},{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）（mg/L）","未检出",0.058,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.00021,0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",25,1000,"是"]
[]
["2020年阳江市第四季度生活垃圾处理企业监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[3,"阳西县","阳西县生活垃圾卫生填埋场","污水处理设施出口","生活垃圾填埋场污染控制标准\n（GB16889-2008）中表2的浓度限值","2020-12-07","悬浮物（mg/L）","未检出",30,"是"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",1,40,"是"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",8.32,"--","--"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",450,100,"否","超标3.5倍"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",186,30,"否","超标5.2倍"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",719,25,"否","超标27.76倍"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）",0.07,3,"是"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",736,40,"否","超标17.4倍"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.0009,0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）",{"v":0.0002,"d":"0.00020"},0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","未检出",10000,"是"]
[{"$nulls":3},"上风向监测点1","恶臭污染物排放标准\n（GB14554-93）\n表1中二级新扩改建标准","2020-12-08","臭气浓度","<10",20,"是"]
[{"$nulls":3},"下风向监测点2",null,null,"臭气浓度",12,20,"是"]
[{"$nulls":3},"下风向监测点3",null,null,"臭气浓度",12,20,"是"]
[{"$nulls":3},"下风向监测点4",null,null,"臭气浓度",12,20,"是"]
[{"$nulls":3},"5号监测井","地下水质量标准\n（GB/T 14848-2017）","2020-12-07","耗氧量（mg/L）",3.4,{"v":3,"d":"3.0"},"否","超标0.13倍"]
[{"$nulls":6},"氨氮（以N计）（mg/L）",34.3,{"v":0.5,"d":"0.50"},"否","超标67.6倍"]
[{"$nulls":6},"挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）","未检出",0.002,"是"]
[{"$nulls":6},"总硬度（以CaCO3计）（mg/L）",429,450,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.74,"6.5≤pH≤8.5","是"]
[{"$nulls":6},"溶解氧（mg/L）",2.7,"－","－"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）",0.084,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）",476,250,"否","超标0.904倍"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐（以N计）（mg/L）",13.5,{"v":20,"d":"20.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐（以N计）（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",10.3,250,"是"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）",{"v":0.0014,"d":"0.00140"},0.005,"是"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）","未检出",0.3,"是"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）",6.66,{"v":0.1,"d":"0.10"},"否","超标65.6倍"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）",0.00298,{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）（mg/L）","未检出",0.058,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.0015,0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",1170,1000,"否","超标0.17倍"]
[]
["2020年阳江市第四季度生活垃圾处理企业监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位）","污染物浓度","标准限值","是否达标","备注"]
[4,"阳东区","阳东区北惯镇船尾石垃圾填埋场","污水处理设施出口","生活垃圾填埋场污染控制标准\n（GB16889-2008）中表2的浓度限值","2020-12-08","悬浮物（mg/L）","未检出",30,"是"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",1,40,"是"]
[{"$nulls":6},"总铬（mg/L）","未检出",0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.96,"－","－"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量（mg/L）",8,100,"是"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量（mg/L）",2.1,30,"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（mg/L）",5.68,25,"是"]
[{"$nulls":6},"总磷（mg/L）","未检出",3,"是"]
[{"$nulls":6},"总氮（mg/L）",6.03,40,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.0044,0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"六价铬（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）",0.00024,0.1,"是"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","未检出",10000,"是"]
[{"$nulls":3},"上风向监测点1","恶臭污染物排放标准\n（GB14554-93）\n表1中二级新扩改建标准","2020-12-08","臭气浓度","<10",20,"是"]
[{"$nulls":3},"下风向监测点2",null,null,"臭气浓度",12,20,"是"]
[{"$nulls":3},"下风向监测点3",null,null,"臭气浓度",12,20,"是"]
[{"$nulls":3},"下风向监测点4",null,null,"臭气浓度",13,20,"是"]
[{"$nulls":3},"监测井1#","地下水质量标准\n（GB/T 14848-2017）","2020-12-07","耗氧量（mg/L）",1.2,{"v":3,"d":"3.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（以N计）（mg/L）",0.521,{"v":0.5,"d":"0.50"},"否","超标0.042倍"]
[{"$nulls":6},"挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）","未检出",0.002,"是"]
[{"$nulls":6},"总硬度（以CaCO3计）（mg/L）",40,450,"是"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）",{"v":0.85,"d":"0.850"},{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）","未检出",250,"是"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐（以N计）（mg/L）",0.08,{"v":20,"d":"20.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐（以N计）（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",10.4,250,"是"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）",0.00164,0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）",0.00011,0.005,"是"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）",6.34,0.3,"否","超标20.1倍"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）",{"v":3.8,"d":"3.80"},{"v":0.1,"d":"0.10"},"否","超标37倍"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）",0.00072,{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）",0.026,{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）（mg/L）","未检出",0.058,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）",0.0009,0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",79,1000,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.13,"6.5≤pH≤8.5","否","超标0.37pH"]
[{"$nulls":3},"监测井2#","地下水质量标准\n（GB/T 14848-2017）","2020-12-07","耗氧量（mg/L）",0.7,{"v":3,"d":"3.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（以N计）（mg/L）",0.107,{"v":0.5,"d":"0.50"},"是"]
[{"$nulls":6},"挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）","未检出",0.002,"是"]
[{"$nulls":6},"总硬度（以CaCO3计）（mg/L）",11,450,"是"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）",0.202,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）","未检出",250,"是"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐（以N计）（mg/L）",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":20,"d":"20.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐（以N计）（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",2.78,250,"是"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）",{"v":0.0082,"d":"0.00820"},0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.005,"是"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）",1.28,0.3,"否","超标3.3倍"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）",{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0.1,"d":"0.10"},"否","超标3倍"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）",{"v":0.0009,"d":"0.00090"},{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）",0.023,{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）（mg/L）","未检出",0.058,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",36,1000,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.28,"6.5≤pH≤8.5","否","超标0.22pH"]
[{"$nulls":3},"监测井3#","地下水质量标准\n（GB/T 14848-2017）","2020-12-08","耗氧量（mg/L）","未检出",{"v":3,"d":"3.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（以N计）（mg/L）",{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.5,"d":"0.50"},"是"]
[{"$nulls":6},"挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）","未检出",0.002,"是"]
[{"$nulls":6},"总硬度（以CaCO3计）（mg/L）","未检出",450,"是"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）",{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":1,"d":"1.0"},"否","超标0.2倍"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）","未检出",250,"是"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐（以N计）（mg/L）",0.44,{"v":20,"d":"20.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐（以N计）（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",1.48,250,"是"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）",0.00301,0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.005,"是"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）",0.04,0.3,"是"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）",0.27,{"v":0.1,"d":"0.10"},"否","超标1.7倍"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）",0.00208,{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）",0.026,{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）（mg/L）","未检出",0.058,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",20,1000,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.61,"6.5≤pH≤8.5","是"]
[{"$nulls":3},"监测井4#","地下水质量标准\n（GB/T 14848-2017）","2020-12-08","耗氧量（mg/L）","未检出",{"v":3,"d":"3.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮（以N计）（mg/L）","未检出",{"v":0.5,"d":"0.50"},"是"]
[{"$nulls":6},"挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）","未检出",0.002,"是"]
[{"$nulls":6},"总硬度（以CaCO3计）（mg/L）",7,450,"是"]
[{"$nulls":6},"氟化物（mg/L）",0.272,{"v":1,"d":"1.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氯化物（mg/L）","未检出",250,"是"]
[{"$nulls":6},"硝酸盐（以N计）（mg/L）",0.08,{"v":20,"d":"20.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"亚硝酸盐（以N计）（mg/L）","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"硫酸盐（mg/L）",1.63,250,"是"]
[{"$nulls":6},"氰化物（mg/L）","未检出",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铅（mg/L）",0.00453,0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"镉（mg/L）","未检出",0.005,"是"]
[{"$nulls":6},"铁（mg/L）",0.16,0.3,"是"]
[{"$nulls":6},"锰（mg/L）",0.15,{"v":0.1,"d":"0.10"},"否","超标0.5倍"]
[{"$nulls":6},"铜（mg/L）",{"v":0.0022,"d":"0.00220"},{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"锌（mg/L）",0.026,{"v":1,"d":"1.00"},"是"]
[{"$nulls":6},"铬（六价）（mg/L）","未检出",0.058,"是"]
[{"$nulls":6},"砷（mg/L）","未检出",0.01,"是"]
[{"$nulls":6},"汞（mg/L）","未检出",0.001,"是"]
[{"$nulls":6},"溶解性总固体（mg/L）",25,1000,"是"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.57,"6.5≤pH≤8.5","是"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}